**实验　迈克耳逊干涉仪的调节与使用**

装订处

**专业­­**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**学号­**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**姓名­**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、预习要点

1. 迈氏干涉仪的光路图；
2. 如何读数及校正读数系统；
3. 学习用逐差法进行数据处理；
4. **在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分**。

二、实验内容

1. 打开激光器，移开毛玻璃屏，用眼往G1方向看到光斑有8个（二排），每排各有1个光强最强。通过调节M1、M2背面3个螺钉使2个最亮光斑重合。（调节看到重合的点出现**闪烁**为止）
2. 扶正毛玻璃屏，观察毛玻璃屏上是否出现清晰的等倾干涉条纹（同心圆干涉条纹）。可通过调节**粗调手轮**，改变等倾干涉条纹的**大小**；**微调节M1、M2背面3个螺钉**，改变等倾干涉条纹在毛玻璃上的**位置**，使得等倾干涉条纹更可能出现在毛玻璃屏的中心位置。
3. 使用干涉仪前必须对读数系统进行校正

校正三步骤：①旋转**微调**手轮：顺时针（或逆时针）旋转微调手轮几圈后使微调手轮0刻线对准指示线。旋转微调手轮时粗调手轮读数窗口刻度会跟着旋转，记住粗调手轮读数窗口刻度转动方向；②旋转**粗调**手轮：（必须使粗调手轮读数窗口刻度转动方向第一步骤相同，且要转过十几**小格**以上，转动圈数控制在一圈以内）旋转粗调手轮到1/100刻度线的整数线上（随便一整数线，有刻度的线），此时微调手轮并不跟随转动，仍在原来的0位置上；③再旋转**微调手轮**：沿第一步骤的方向转微调手轮**60圈**以上，毛玻璃屏上出现明显的吞吐现象，开始计数测量。

1. 读数系统：①M1镜的移动距离毫米数可在机体左侧面的毫米刻尺上直接读得；②粗调手轮旋转一圈，拖板移动1mm，即M1移动**1mm**，同时粗调手轮上方的读数窗口内的鼓轮也转动一圈，鼓轮的一圈被等分为100格，每格**0.01mm**，读数由窗口上的基准线指示；③微调手轮每转过一圈，拖板移动0.01mm，可从粗调手轮上方的读数窗口中可看到移动一格，而微调手轮的一圈被等分为100格，则微调手轮每格表示为**0.0001mm**；微调手轮**估读一位**；最后读数应为三者之和。
2. 按**同一方向**转**微调**手轮，观察到涌出黑点（吐）或黑点最小即将消失（吞）时，记为第0条纹位置，读出M1镜此时的位置读数；继续此方向，每吐或吞30条纹，记录一次M1的位置，共记450条纹。读数记入表格。

三、实验注意事项

1. 迈氏干涉仪是精密光学仪器，精心保护分光片、补偿片和反射镜，切忌用手触摸光学表面，在调节和测量过程中，一定要非常细心和耐心，转动手轮时要缓慢、均匀。
2. M1镜的位置应保持左侧的米尺在**40-55mm**范围内，屏幕上同心圆位于观察屏中心，图形不能太大也不能太小。
3. 测量过程中，如有人走动、碰桌子、操作仪器太用力、对准仪器说话等应暂停数条纹待稳定后继续测量。**激光不能直射入眼。**
4. 第0条纹、30条纹…...，每隔30条纹读数时中心的黑点直径要一样大，由于人的判别能力限制，所以屏上的刻线尺要发挥作用；就会使测量随机误差偏大。
5. 计算步骤每一步都要有**原始公式**，**数据代入过程和结果**；计算过程中，得出的结果**应多取几位有效数字**，在写出标准表达式时，再**对有效数字按规则进行修约**；**计算结果应包含数值和单位**。

四、原始数据记录表格

装订处

**组号­­**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **成绩­­**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**­­**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **教师签字(盖章)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**­­**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条纹数 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| M1镜*d*/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条纹数 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| M1镜*d*/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∣△*d*∣/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *N* | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |

五、填空题（请在课堂上完成）

按实验操作方向选择“**顺时针或逆时针**”： 转微调手轮转动微调手轮观察衍射图样是“**吞”还是“吐**”： ，说明形成干涉的空气“薄膜d”是**变薄（d减小）还是变厚（d增大）**： ，此时干涉圆环的间隔“**变小”或“变大”**： ，干涉条纹是“**变细变密”还是“变粗变疏”**： 。

六、数据处理要求

用逐差法计算出待测光的波长，并求出**波长的标准表达式**，求出**波长的相对误差**。参考公式如下：

mm= nm

A类： nm；B类：＝50nm (仪器最小分度100 nm)

合成： nm（暂取二位有效数字）



=nm（暂取二位有效数字）

 (最小分度1条纹) ＝＝1条纹 条纹

（条纹）

 nm

 nm

 nm （取一位有效数字）



七、思考题

1. 两束光要发生干涉的条件是什么？如何对读数系统进行校正？
2. 等倾干涉中当光程差与半波长呈什么关系时，出现明纹或暗纹？如何避免空程差？